|  |
| --- |
| [Maver](http://www.maver.net/) |
| **26.06.2015 | Newsletter Maver** |
| |  | | --- | | SPECIALE SURFCASTING!!! | | Nuove Diamond surf  **Oggi vi presentiamo tre nuovissime canne da surfcasting dall'ottimo rapporto qualità/prezzo!!!** | |  | | **Canna Diamond pro surf tre sezioni 130 gr 4,2 mt**  Innesto Pun in Articolo montata 05468130 Casting max lancio side 110 gr - above 130 gr Lunghezza 4,2 metri Peso montata 430 gr Diametro manico 20 mm Ingombro 1,47 mt Sezioni 3 8 anelli doppio ponte anticorrosione Portamulinello a vite antisalsedine Carbonio rinforzato ad alta resistenza Cimino in carbonio pieno  **Leggera e sottilissima, la diamond vi sorprenderà per il rapporto qualità/prezzo. Ideale per la pesca dei grufolatori sia dalla spiaggia che dalle rocce. L'azione progressiva e il cimino sottile in carbonio pieno, vi permetteranno di gestire anche piombi molto leggeri, ottenendo così un range di casting molto ampio (50-130 gr). Un' ottima canna in tre sezioni al prezzo di una telescopica!!!** | |  | | **Canna Diamond pro surf tre sezioni 150 gr 4,2 mt**  Innesto Pun in Articolo montata 05468150 Casting max lancio side 130 gr - above 150 gr Lunghezza 4,2 metri Peso montata 470 gr Diametro manico 21 mm Ingombro 1,47 mt Sezioni 3 8 anelli doppio ponte anticorrosione Portamulinello a vite antisalsedine Carbonio rinforzato ad alta resistenza Cimino in carbonio pieno  **L’azione più utilizzata per il surf casting in Italia a caccia di Mormore e Orate!!! Ideale quando le nostre prede pascolano lontano da riva e vogliamo comunque avere una buona sensibilità del cimino. Gli anelli doppio ponte e le legature eseguite a mano conferiscono un valore aggiunto a questa bellissima canna da Surfcasting.** | |  | | **Canna Diamond pro surf tre sezioni 170 gr 4,2 mt**  Innesto Pun in Articolo montata 05468170 Casting max lancio side 150 gr - above 170 gr Lunghezza 4,2 metri Peso montata 510 gr Diametro manico 22 mm Ingombro 1,47 mt Sezioni 3 8 anelli doppio ponte anticorrosione Portamulinello a vite antisalsedine Carbonio rinforzato ad alta resistenza Cimino in carbonio pieno  **Questa canna è stata progettata per ottenere le massime distanze con un semplicissimo lancio sopra la testa (above cast). Il cimino in carbonio pieno garantisce una grande sensibilità alle tocche e riesce a mantenere fermo il nostro piombo in presenza di mare mosso (la canna non spiomba mai). Portamulinello esclusivo con finiture in carbonio e grip in E.V.A. con logo maver sono solo alcuni dei dettagli che impreziosiscono la Diamond surf.** | |  | | **Ora non vi resta di scegliere il modello più adatto alle vostre spiagge ed andare a pescaaaaaaaaaaaa!!!!** | |  | |
| **Per cancellarti** dalla Newsletter [clicca qui](mailto:newsletter.maver@m-box.it?subject=unsubscribe). |