|  |
| --- |
| Maver |
| **26.06.2015 | Newsletter Maver** |
|

|  |
| --- |
| SPECIALE SURFCASTING!!! http://www.maver.net/ew/ew_newsletter/images/optimized/DSC_0227.jpg |
| Nuove Diamond surf **Oggi vi presentiamo tre nuovissime canne da surfcasting dall'ottimo rapporto qualità/prezzo!!!** |
| http://www.maver.net/ew/ew_newsletter/images/optimized/DSC_0220.jpg |
| **Canna Diamond pro surf tre sezioni 130 gr 4,2 mt**Innesto Pun inArticolo montata 05468130Casting max lancio side 110 gr - above 130 grLunghezza 4,2 metriPeso montata 430 grDiametro manico 20 mmIngombro 1,47 mtSezioni 38 anelli doppio ponte anticorrosionePortamulinello a vite antisalsedineCarbonio rinforzato ad alta resistenzaCimino in carbonio pieno**Leggera e sottilissima, la diamond vi sorprenderà per il rapporto qualità/prezzo. Ideale per la pesca dei grufolatori sia dalla spiaggia che dalle rocce. L'azione progressiva e il cimino sottile in carbonio pieno, vi permetteranno di gestire anche piombi molto leggeri, ottenendo così un range di casting molto ampio (50-130 gr). Un' ottima canna in tre sezioni al prezzo di una telescopica!!!** |
| http://www.maver.net/ew/ew_newsletter/images/optimized/DSC_0222.jpg |
| **Canna Diamond pro surf tre sezioni 150 gr 4,2 mt**Innesto Pun inArticolo montata 05468150Casting max lancio side 130 gr - above 150 grLunghezza 4,2 metriPeso montata 470 grDiametro manico 21 mmIngombro 1,47 mtSezioni 38 anelli doppio ponte anticorrosionePortamulinello a vite antisalsedineCarbonio rinforzato ad alta resistenzaCimino in carbonio pieno**L’azione più utilizzata per il surf casting in Italia a caccia di Mormore e Orate!!! Ideale quando le nostre prede pascolano lontano da riva e vogliamo comunque avere una buona sensibilità del cimino. Gli anelli doppio ponte e le legature eseguite a mano conferiscono un valore aggiunto a questa bellissima canna da Surfcasting.** |
| http://www.maver.net/ew/ew_newsletter/images/optimized/DSC_0228.jpg |
| **Canna Diamond pro surf tre sezioni 170 gr 4,2 mt**Innesto Pun inArticolo montata 05468170Casting max lancio side 150 gr - above 170 grLunghezza 4,2 metriPeso montata 510 grDiametro manico 22 mmIngombro 1,47 mtSezioni 38 anelli doppio ponte anticorrosionePortamulinello a vite antisalsedineCarbonio rinforzato ad alta resistenzaCimino in carbonio pieno**Questa canna è stata progettata per ottenere le massime distanze con un semplicissimo lancio sopra la testa (above cast). Il cimino in carbonio pieno garantisce una grande sensibilità alle tocche e riesce a mantenere fermo il nostro piombo in presenza di mare mosso (la canna non spiomba mai). Portamulinello esclusivo con finiture in carbonio e grip in E.V.A. con logo maver sono solo alcuni dei dettagli che impreziosiscono la Diamond surf.** |
| http://www.maver.net/ew/ew_newsletter/images/optimized/DSC_0229.jpg |
| **Ora non vi resta di scegliere il modello più adatto alle vostre spiagge ed andare a pescaaaaaaaaaaaa!!!!** |
| http://www.maver.net/ew/ew_newsletter/images/optimized/DSC_0234.jpg |

 |
| **Per cancellarti** dalla Newsletter clicca qui.  |