|  |
| --- |
| [Maver](http://www.maver.net/) |
| **30.06.2015 | Newsletter Maver** |
| |  | | --- | | Travi pronti Surfcasting e Bolentino!!!  **TRAVE BEACH LEGERING E BOLENTINO**  diametro trave 0,40 mm diametro finali 0,20 mm lunghezza finali 85 cm amo jurassic J12 nr 14 due finali (uno con zatterino) codice 01311000  Trave pronto all’uso, avvolto su rotolino in EVA, progettato per insidiare contemporaneamente sia i pesci di fondo che quelli di galla. Consigliamo di utilizzare piombi fino a 100 grammi. Ideale per Aguglia, Boga, Corvina, Leccia Stella, Menola, Mormora, Occhiata, Ombrina, Pagello, Sarago, Sgombro, Sugarello , Triglia ecc... Può essere utilizzato anche nella pesca a bolentino.  **TRAVE SURFCASTING**  diametro trave 0,50 mm diametro finali 0,22 mm lunghezza finali 85 cm amo jurassic J12 nr 12 due finali (uno con zatterino) codice 01311001  Trave pronto all’uso, avvolto su rotolino in EVA, progettato per insidiare contemporaneamente sia i pesci di fondo che quelli di galla. Consigliamo di utilizzare piombi fino a 150 grammi. Ideale per Aguglia, Anguilla, Boga, Corvina, Leccia Stella, Menola, Mormora, Occhiata, Ombrina, Orata, Pagello, Sarago, Sgombro, Spigola, Sugarello, Triglia ecc... | | Ampliata la serie Iron Surf con nuovi modelli | |  | | Canna Iron surf tre sezioni 130 gr 4,2 mt  Innesto put in Articolo montata 05455130 Casting max lancio side 110 gr - above 130 gr Lunghezza 4,2 metri Peso montata 520 gr Diametro manico 21 mm Ingombro 1.47 mt Sezioni 3 Nr 8 anelli “sea guide” WO-BBLTSG doppio ponte in acciaio inox (<http://sea-guide.com>) Portamulinello a vite rinforzato Carbonio altissima resistenza Cimino in carbonio pieno  **Mormore e Orate sono il suo pane quotidiano, la Iron 130 vi sorprenderà per la facilità di esecuzione del lancio. L'azione è stata studiata per ottenere il giusto compromesso tra potenza e sensibilità, in modo che possiate avvisare anche le tocche più timide in qualsiasi condizione di mare. L'anellatura dell'azienda specializzata in passanti antisalsedine "Sea Guide" vi garantisce una lunghissima durata nel tempo e una grande scorrevolezza del filo.** | |  | |  | | Canna Iron surf tre sezioni 150 gr 4,2 mt  Innesto put in Articolo montata 05455150 Casting max lancio side 130 gr - above 150 gr Lunghezza 4,2 metri Peso montata 555 gr Diametro manico 21 mm Ingombro 1.47 mt Sezioni 3 Nr 8 anelli “sea guide” WO-BBLTSG doppio ponte in acciaio inox (<http://sea-guide.com>) Portamulinello a vite rinforzato Carbonio altissima resistenza Cimino in carbonio pieno  **Massima sensibilità a lunga distanza, queste sono le caratteristiche della Iron surf 150. Il pedone molto sottile e rigido riesce a fendere l’aria creando pochissima resistenza in fase di lancio. La riserva di potenza vi sorprenderà anche con lanci di facile esecuzione in modo da non rovinare l’esca. Le legature in "arancio fosforescente" sono molto accattivanti ed eseguite a mano con la massima cura.** | |  | |  | | Canna Iron surf tre sezioni 170 gr 4,5 mt  Innesto put in Articolo montata 05455170 Casting max lancio side 150 gr - above 170 gr Lunghezza 4,5 metri Peso montata 580 gr Diametro manico 22 mm Ingombro 1.55 mt Sezioni 3 Nr 8 anelli “sea guide” WO-BBLTSG doppio ponte in acciaio inox (<http://sea-guide.com>) Portamulinello a vite rinforzato Carbonio altissima resistenza Cimino in carbonio pieno  **Stesse caratteristiche della 150 grammi, ma con una leva più lunga e potenza di lancio fino a 170 gr. Il cimino in carbonio pieno vi permetterà di avvisare anche le più timide tocche e non farà mai spiombare la vostra zavorra in condizione di mare mosso. Consigliamo di lanciare con un Drop lungo (piombo all’altezza del mulinello) per caricare meglio il fusto della canna e ottenere lanci più lunghi.** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Per cancellarti** dalla Newsletter [clicca qui](mailto:newsletter.maver@m-box.it?subject=unsubscribe). |